Author: pavel.bravenec
Company: Město Pohořelice

Příl.1

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
C Situační výkresy 
 
D Výkresová dokumentace 
 
E Dokladová část 
 
	Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen "stavba") a podmínkám v území. 
	A Průvodní zpráva 
	A.1 Identifikační údaje 
 
	A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby, 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 
c) předmět dokumentace. 
 
	A.1.2 Údaje o žadateli 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
	A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
	A.2 Seznam vstupních podkladů 
	A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 
d) údaje o odtokových poměrech, 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 
	A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 
b) účel užívání stavby, 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2), 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
 
j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 
k) orientační náklady stavby. 
	A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
	B Souhrnná technická zpráva 
 
	B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
	B.2 Celkový popis stavby 
 
	B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
	B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
	B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
	B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
	B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
	B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
	B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 
 
	B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
	Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
 
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
 
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 
 
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 
 
	B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Kritéria tepelně technického hodnocení. 
 
	B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
	B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 
	B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
	B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
c) doprava v klidu. 
	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
	B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
	B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
	B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
	C Situační výkresy 
	C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
d) vyznačení hranic dotčeného území. 
	C.2 Celkový situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
 
c) hranice pozemků, 
 
d) hranice řešeného území, 
 
e) základní výškopis a polohopis, 
 
f) navržené stavby, 
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 
 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
 
i) plochy vegetace. 
	C.3 Koordinační situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 
 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
 
d) hranice řešeného území, 
 
e) stávající výškopis a polohopis, 
 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 
 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb, 
 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 
 
i) řešení vegetace, 
 
j) okótované odstupy staveb, 
 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 
 
m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 
 
n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
 
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
	C.4 Katastrální situační výkres 
 
a) měřítko podle použité katastrální mapy, 
 
b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 
 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
	C.5 Speciální situační výkres 
 
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. 
	D Výkresová dokumentace 
	D.1 Charakteristické půdorysy 
	D.2 Charakteristické řezy 
 
(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících) 
	D.3 Základní pohledy 
 
(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 
	E Dokladová část 
 
	Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
	E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
	E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
 
	E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
	E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby 
	E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4) 
	E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace 
 
____________________

1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. 
 
 § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.